闽南师大2020年1月水电零星维修工程

招标公告

闽南师范大学后勤管理处根据相关要求，现就我校2020年1月水电零星维修工程进行公开招标，具体说明如下：

**一、招标内容**

本项目为**闽南师大2020年1月水电零星维修工程**，具体招标内容如下：

1.工程地点：闽南师范大学。

2.工程规模：本招标为闽南师大2020年1月水电零星维修工程，工程量详见附件。

3.安装要求：根据要求进行改造，质保期为2年。

4.工程结算方式：数量据实结算，改造完成验收合格后，付工程总造价100%，履约保证金转为质保金，质保期结束后无息退还。

5.投标人资格要求：本招标项目要求投标人具有**水电维修改造、家政服务资质**均可参加。

6.评标办法：本招标项目采用**经评审的最低价中标**的办法，投标总价最低者为中标者，中标者弃权后，按金额最低顺序依次确定中标者，同等标的以抽签确定中标者。

**二、投标要求及说明**

1. 报名方式：本项目无需报名，所有潜在投标人递交标书时，现场签到即视为报名。

如需查看现场，请联系黄老师15959691975。

2.投标时间及地点：投标文件递交时间为2020年1月14日上午8时30分至9时30分，递交地点为闽南师范大学后勤管理处综合科（闽南师范大学达理学生公寓活动中心二楼）；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.开标时间及地点

开标时间：2020年1月14日09时40分

开标地点：后勤管理处会议室

4.投标文件要求

投标文件应包括对公账户信息、营业执照复印件及税务登记证复印件等相关资质证明、报价单（需盖投标单位公章）等。（投标文件格式附后）

5.投标保证金：本项目需提交**投标保证金人民币壹仟元整**，提交投标文件时现场密封提交。中标人的投标保证金自动转为履约保证金的组成部分，未中标者在投标结束后当场退还投标保证金。发生以下情况之一的，投标保证金不予退还：

5.1投标人在投标报名截止期后，投标有效期内撤回投标；

5.2中标后中标人未能做到按规定及时签订合同的；

5.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.联系方式

电话：0596-2591066 传真：0596-2591066

联系人：陈老师、董老师

闽南师范大学后勤管理处 2020年1月7日

**闽南师范大学**

**投 标 文 件**

**投标项目名称:**

 **投标人名称 ：**

 **日 期 ：（加盖公章）**

附件1：

**投标人对公账户信息**

**投标人名称（即对公账户名称）：**

**（加盖公章）**

**对公账号:**

**开 户 行：**

附件2：

**授 权 委 托 书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加 闽南师范大学 的 (本次投标工程名) 工程的竞价活动。代理人在竞价、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人： 性别：年龄：。

单 位： 部门：职务：。
附：法定代表人身份证明

单位： （单位全称）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

被授权委托代理人： （签字）

身份证号码：

 日期：年月日

附件3：

**投标人营业执照、税务登记证、相关资质证明**

（注：营业执照、税务登记证等相关资质证明提供复印件，需加盖公章并注明复印件与原件一致。）

**闽南师大2020年1月水电零星维修工程投标报价单**

（最高限价：22000元）

投标单位：（盖章）

投标代理人：（签字） 投标时间：2020年1月14日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 工程要求 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| **闽南师大2020年1月水电零星维修工程** | 1 | 镀锌钢管室外高空 输送介质:给水 型号、规格:DN150 | 28.3米 |  |  |
| 2 | 管道支架制作安装 形式:一般管架 型钢制作 手工除锈、刷防锈漆二遍、调和漆二遍 | 10个 |  |  |
| 3 | 焊接法兰截止阀 型号、规格:DN150压力1.6MP以内（含法兰及螺栓） | 3个 |  |  |
| 4 | DN150法兰及螺栓 | 6套 |  |  |
| 5 | DN150\*50抢修三通 | 1个 |  |  |
| 6 | DN150\*25抢修三通 | 1个 |  |  |
| 7 | DN150沟槽弯头 | 2个 |  |  |
| 8 | DN150钢卡 | 16个 |  |  |
| 9 | 安全阀 类型:焊接法兰连接 型号、规格:DN150压力1.6MP以内（含法兰及螺栓） | 1个 |  |  |
| 10 | 伸缩器 类型:管道伸缩器 型号、规格:DN150压力1.6MP以内（含法兰及螺栓） | 2个 |  |  |
| 11 | 焊接法兰截止阀 型号、规格:DN50压力1.6MP以内（含法兰及螺栓） | 1个 |  |  |
| 12 | 旧管道拆除 | 1项 |  |  |
| 13 | 挖水泥路面及恢复 | 1项 |  |  |
| 14 | 塑料管(UPVC管) 室外高空作业 输送介质:给水 型号、规格:DN25 连接方式:胶水粘接 套管形式、材质、规格:无套管 非保温 | 56米 |  |  |
| 15 | 塑料管(UPVC管) 室外 输送介质:排水 型号、规格:DN75 连接方式:胶水粘接 套管形式、材质、规格:无套管 非保温 | 68米 |  |  |
| 16 | 水龙头 陶瓷芯 DN20 | 14个 |  |  |
| 17 | 拖把池50\*50左右 | 14个 |  |  |
| 18 | 下水头及下水管 | 14套 |  |  |
| 19 | 外墙高空作业人工费 | 2工 |  |  |
|  | 合计 |  |

注：以上报价包含**安装费**、材料费、运费、人工费、管理费、税费、其他隐形费用等。